ПРАЙС-ЛИСТ от 23.06.2017

***Промышленный пол «Реапол-20».***
Для устройства цветных промышленных полов толщиной 15-80мм.
Средний расход – два мешка на метр квадратный. Прочность – М800.
Вес мешка – 25кг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество мешков** | **до 50** | **51 - 500** | **501 - 1000** | **1001 – 2500 и более** |
| РП-20 (серый) | 379 руб. | 378,29 - 372,00 | 371,99- 365,00 | 364,99-344,00 |
| РП-20 (цветной, на сером цементе) | 434 руб. | 433,08 – 425,00 | 424,98 - 416,00 | 415,98 – 389,00 |
| РП-20 (цветной, на белом цементе) | 477 руб. | 475,67 – 464,00 | 463,97 – 451,00 | 450,97 – 412,00 |
| РП-20 (И) | 550 руб. | 548,98 – 540,00 | 539,98 – 530,00 | 529,98 – 500,00 |

***Промышленный самокорректирующийся пол «Реапол-7».***Для устройства цветных промышленных полов толщиной 8-30мм.
Средний расход – один мешок на один метр квадратный. Прочность – М700.

Вес мешка – 25кг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество мешков** | **до 50** | **51 - 500** | **501 - 1000** | **1001 – 1800 и более** |
| РП-7 | 550 руб. | 548,98 – 536,00 | 535,97– 522,00 | 521,97 – 499,60 |

***Сухой модификатор товарного бетона «Реамикс-Топ».***
Для устройства бетонных промышленных полов с упрочненным верхним слоем. Альтернатива сухим упрочняющим смесям (топингам).
Вводится в миксер на объекте.
Прочность поверхности бетона – М700, снижение усадки, общее упрочнение.
Расход – один растворимый пакет на один кубометр бетона.
Средний расход – один пакет на 8 - 13 квадратных метров пола.
Вес : пакет – 0,5 кг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество**  | **До 10** | **11 - 100** | **101 - 300** | **301 - 600** | **601 - 1000** | **Более 1000** |
| Реамикс-Топ | 720 руб. | 719,12 – 712,00  | 711,92 – 696,00 | 695,92 – 672,00 | 671,92 – 640,00 | 620,00 |

***Микробетон «Реапол-С» (шпатлевка)***

**Мин. расход материала:** 1 кг/м2

**Упаковка:**10 кг. - пластиковая емкость

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество**  | **До 20** | **21**  | **22 - 90** | **91 - 160** | **161 - 230** | **231-300 и более**  |
| Реапол-С (шпатлевка) | 1530,00руб. | 1280,00 руб  | 1279,35- 1232,57 | 1231,88 – 1184,41 | 1183,72 – 1136,25 | 1135,56 – 1088,00 |

***Микроцемент «Реапол-С» (финишная шпатлевка)***

**Средний расход материала:** 0,25 кг/м2

**Упаковка:**3 кг. - пластиковая емкость

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество**  | **До 16** | **17**  | **18 - 80** | **81 - 150** | **151 - 200** | **201-250 и более**  |
| Реапол-С (финишная шпатлевка) | 1074,00руб. | 900,00 руб  | 899,33- 863,43 | 862,85 – 822,90 | 822,32 – 793,95 | 793,37 –765,00 |

***Концентрат пигментный «Реамикс-К»***

Стандартные цвета:

В зависимости от цвета дозировка от 2% до 7% от массы ( Микробетон или Микроцемент)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество**  | **До 1,119 кг** | **1,120 кг** | **1,121 – 10,00** | **10,01- 20,000** | **20,01 – 40,000** | **40,01- 52,500 и более**  |
| Концентрат пигментный (стандартный цвет) | 358,00руб. | 300,00 руб  | 299,92- 292,19 | 292,18 – 283,39 | 283,38 – 265,79 | 265,78 - 255,00 |

Цвета по каталогу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество**  | **До 1,119 кг** | **1,120 кг** | **1,121 – 10,00** | **10,01- 20,000** | **20,01 – 40,000** | **40,01- 52,500 и более**  |
| Концентрат пигментный (цвет по каталогу) | 1024,00руб. | 870,00 руб  | 870,00- 847,53 | 847,51 – 822,23 | 822,21 – 771,63 | 771,61 - 740,00 |

Подбор цвета по RAL : 7000,00руб. с НДС за 1 цвет

***Реамикс - 15 (грунт)***

Для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных и древесностружечных плит, прочных лакокрасочных покрытий.

Повышает адгезию покрытий к основанию, устраняет способность оснований к водопоглощению,

облегчает нанесение финишных покрытий.

**Упаковка:**5 л / 10 л - пластиковая емкость

**Средний расход материала:** 0,25 л/м.кв. кг/м2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество**  | **До 10** | **11**  | **12 - 35** | **36 - 45** | **46 – 75 и более** |
| Реамикс-15 (грунт), 10кг. | 1008руб. | 950 руб.  | 947,77– 896,58 | 894,35 – 874,32 | 872,09 – 807,54 |
| Реамикс-15 (грунт), 5 кг. | 600 руб. |

***Реамикс – 12 П (пропитка) Концентрат***

**Калий-литиевое низковязное жидкое стекло. Концентрат 30%. Полугланцевое, кьюринг, силлер.**

**Перед применением развести равным количеством воды.**

**Средний расход материала:** 0,1 л/м.кв. кг/м2

**Упаковка:**1 л / 10 л - пластиковая емкость

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество**  | **До 10** | **11-15**  | **16 - 20** | **21 - 25** | **26 – 30 и более** |
| Реамикс-12 П (пропитка), 10кг. | 2700руб. |  2551,50-2497,50  | 2484,00– 2430,00 | 2416,50 – 2362,50 | 2349,00 – 2295,00 |
| Реамикс-12 П(пропитка), 1 кг. | 286 руб. |

*Лак ХВ-701БГ* (ссылка на производителя ЗАО «Биохимпласт»)

Многофункциональный лак «ХВ-701БГ» для защиты свежего и старого бетона

Внешний вид – прозрачное, бесцветное полуматовое покрытие

Покрытие стойко к воздействию солнечной радиации, масел, бензина, воды, растворов солей, кислот, щелочей, окислителей.

Твердость пленки по ТМЛ А: 24 часа – 0,2;

 7 суток – 0,4-0,45

Средний расход – 150гр/м2

Цена за 1 кг.– 189,00 руб.