**WWW.ТОП-ПОЛ.РФ**

ПРАЙС-ЛИСТ

***Промышленный пол «Реапол-20».***  
Для устройства цветных промышленных полов толщиной 15-80мм.   
Средний расход – два мешка на метр квадратный. Прочность – М800.   
Вес мешка – 25кг. Цена, руб./мешок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество мешков** | **до 50** | **200** | **800** | **2000** |
| РП-20 (серый) | 576 | 478 | 472 | 460 |
| РП-20 (цветной, на сером цементе) | 656 | 544 | 536 | 520 |
| РП-20 (цветной, на белом цементе) | 717 | 595 | 587 | 570 |
| РП-20 (И) | 858 | 713 | 703 | 684 |

***Промышленный самокорректирующийся пол «Реапол-7».***Для устройства промышленных полов толщиной 8-30мм.   
Средний расход – один мешок на один метр квадратный. Прочность – М700.

Вес мешка – 25кг. Цена, руб./мешок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество мешков** | **до 50** | **200** | **800** | **2000** |
| РП-7 | 858 | 710 | 690 | 650 |

***Сухой модификатор товарного бетона «Реамикс-Топ».***  
Для устройства бетонных промышленных полов с упрочненным верхним слоем. Альтернатива сухим упрочняющим смесям (топпингам).   
Вводится в автомиксер на объекте.   
Прочность поверхности бетона – М700, снижение усадки, общее упрочнение.   
Расход – один растворимый пакет на один кубометр бетона.  
Средний расход – один пакет на 8 - 13 квадратных метров пола.   
Пакет – 0,5 кг.

Цена, руб./пакет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 5** | **6** | **200** | **400** |
| Реамикс-Топ | 1028 | 856 | 814 | 770 |

***Сухой модификатор тощих бетонов и полусухих стяжек «Реамикс-Пол».***  
Целевая комплексная добавка для укладки виброкатанных бетонных покрытий. Увеличивает производительность в два раза. Позволяет добиться максимальной плотности и прочности, корректировать бетонное покрытие в уплотненном состоянии. Не имеет аналогов.  
Расход – 0,2% от массы цемента.  
Средний расход – один пакет на 8 - 13 квадратных метров пола.   
Пакет – 0,4 кг.

Цена, руб./пакет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 5** | **6** | **100** | **250** |
| Реамикс-Пол | 869 | 724 | 694 | 652 |

***Декорбетон «Реамикс»***

Высокопрочный микробетон на кварцевых наполнителях.

Для полов, подвергающихся интенсивным механическим нагрузкам.

**Расход материала:** 2-4 кг/м2

**Упаковка:** 15 кг – пластиковое ведро.

Цена, руб./ведро:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 20** | **21** | **100** | **400** |
| Декорбетон «Реамикс» | 2454 | 2045 | 2019 | 1920 |

***Микробетон «Реамикс»***

**Расход материала:**

Стены – 1 кг/м2;

Полы – 2-3кг/м2.

**Упаковка:**10 кг – пластиковое ведро.

Цена, руб./ведро:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 20** | **21** | **100** | **250** |
| Микробетон «Реамикс» | 1826 | 1521 | 1478 | 1395 |

***Микроцемент «Реамикс»***

**Расход материала:**

**Стены –** 0,25 кг/м2;

Полы – 0,15 кг/м2.

**Упаковка:**3 кг – пластиковое ведро.

Цена, руб./ведро:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 16** | **17** | **100** | **200** |
| Микроцемент «Реамикс» | 1284 | 1070 | 1034 | 990 |

***Концентрат пигментный «Реамикс-К»***

Стандартные цвета по каталогу:

В зависимости от цвета, дозировка от 1% до 7% от массы (Декорбетон, Микробетон или Микроцемент).

Цена, руб./кг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество, кг** | **До 1,12** | **Свыше 1,12** | **10,0** | **50,0** |
| Концентрат пигментный (цвет по каталогу) | 508 | 423 | 420 | 407 |

Смесевые цвета на заказ.

Цена, руб./кг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 1,12 кг** | **Свыше 1,12кг** | **10,0** | **50,0** |
| Концентрат пигментный (цвет по заказу) | 1169 | 974 | 965 | 926 |

Подбор цвета по RAL: 7140,00руб. с НДС за 1 цвет

***Реамикс - 15 (грунт)***

Для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных и древесностружечных плит, прочных лакокрасочных покрытий.

Повышает адгезию покрытий к основанию, устраняет способность оснований к водопоглощению,

облегчает нанесение финишных покрытий.

**Упаковка:**3 л / 10 л - пластиковая канистра.  
**Средний расход материала:** 0,2 кг/м2;

Цена, руб./канистра:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 3** | **4** | **30** | **50** |
| Реамикс-15 (грунт), 10л. | 1953 | 1627 | 1556 | 1500 |
| Реамикс-15 (грунт), 3 л. | 686 | | 571 | |

***Реамикс – 12 П (пропитка)***

**Модифицированное литиевое низковязкое жидкое стекло.**

**Полуматовая, кьюринг, силлер, упрочнитель.**

**Готова к применению.**

**Средний расход материала:** 0,15 кг/м2

**Упаковка:**3 л / 10 л - пластиковая канистра.

Цена, руб./канистра:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 3** | **4** | **30** | **50** |
| Реамикс-12П (пропитка), 10л. | 4478 | 3731 | 3602 | 3503 |
| Реамикс-12П (пропитка), 3 л. | 1571 | | 1310 | |

***Реамикс – П (лак-пропитка)***

**Силиконизированная акриловая водоэмульсионная пропитка.**

**Полуматовая, кьюринг, силлер.**

**Антиграффити, водоотталкивающая.**

**Готова к применению.**

**Средний расход материала:** 0,1 кг/м2

**Упаковка:**3 л / 10 л – пластиковая канистра.

Цена, руб./канистра:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 3** | **4** | **40** | **80** |
| Реамикс-П  (пропитка), 3л. | 2370 | 1975 | 1876 | 1766 |