WWW.ТОП-ПОЛ.РФ

ПРАЙС-ЛИСТ

**Промышленный пол «Реапол-20»**
Для устройства цветных промышленных полов толщиной 15-80мм.
Средний расход – два мешка на метр квадратный. Прочность – М800.
Вес мешка – 25кг. Цена, руб./мешок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество мешков** | **до 50** | **200** | **800** |  **2000**  |
| РП-20 (серый) | 458,00 | 435,00 | 428,00 | 415,00 |
| РП-20 (цветной, на сером цементе) | 521,00 | 494,00 | 486,00 | 471,00 |
| РП-20 (цветной, на белом цементе) | 570,00 | 540,00 | 532,00 | 515,00 |
| РП-20 (И) | 682,00 | 648,00 | 638,00 | 618,00 |

**Промышленный самокорректирующийся пол «Реапол-7»**Для устройства промышленных полов толщиной 8-30мм.
Средний расход – один мешок на один метр квадратный. Прочность – М700.

Вес мешка – 25кг. Цена, руб./мешок:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество мешков** | **до 50** | **200** | **800** | **2000** |
| РП-7 | 682,00 | 645,00 | 626,00 | 587,00 |

**Сухой модификатор товарного бетона «Реамикс-Топ»**
Для устройства бетонных промышленных полов с упрочненным верхним слоем. Альтернатива сухим упрочняющим смесям (топпингам).
Вводится в автомиксер на объекте.
Прочность поверхности бетона – М700, снижение усадки, общее упрочнение.
Расход – один растворимый пакет на один кубометр бетона.
Средний расход – один пакет на 8 - 13 квадратных метров пола.
Пакет – 0,5 кг.

Цена, руб./пакет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 5** | **6** | **200** | **400** |
| Реамикс-Топ | 819,00 | 778,00 | 736,00 | 693,00 |

**Декорбетон «Реамикс»**

Высокопрочный микробетон на кварцевых наполнителях.

Для полов, подвергающихся интенсивным механическим нагрузкам.

**Расход материала:** 2-4 кг/м2

**Упаковка:** 15 кг – пластиковое ведро.

Цена, руб./ведро:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 20** | **21**  | **100** | **400** |
| Декорбетон «Реамикс» | 2231,00 | 1859,00 | 1833,00 | 1736,00 |

**Микробетон «Реамикс»**

**Расход материала:**

Стены – 1 кг/м2;

Полы – 2-3кг/м2.

**Упаковка:**10 кг – пластиковое ведро

Цена, руб./ведро:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 20** | **21**  | **100** | **250** |
| Микробетон «Реамикс» | 1652,00 | 1382,00 | 1340,00 | 1259,00 |

**Микроцемент «Реамикс»**

**Расход материала:**

**Стены –** 0,25 кг/м2;

Полы – 0,15 кг/м2.

**Упаковка:**3 кг – пластиковое ведро.

Цена, руб./ведро:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 16** | **17**  | **100** | **200** |
| Микроцемент «Реамикс» | 1166,00 | 972,00 | 936,00 | 893,00 |

**Концентрат пигментный «Реамикс-К»**

Стандартные цвета по каталогу:

В зависимости от цвета, дозировка от 1% до 7% от массы (Декорбетон, Микробетон или Микроцемент).

Цена, руб./кг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество, кг** | **До 1,12**  | **Свыше 1,12**  | **10,0** | **50,0** |
| Концентрат пигментный (цвет по каталогу) | 458,00 | 383,00 | 380,00 | 365,00 |

Смесевые цвета на заказ.

Цена, руб./кг:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 1,12 кг** | **Свыше 1,12кг** | **10,0** | **50,0** |
| Концентрат пигментный (цвет по заказу) | 1045,00 | 888,00 | 879,00 | 843,00 |

Подбор цвета по RAL: 7140,00руб. с НДС за 1 цвет

**Реамикс - 15 (грунт)**

Для обработки бетона, цементно-песчаных, гипсовых и цементно-известковых штукатурок, гипсокартонных и древесностружечных плит, прочных лакокрасочных покрытий.

Повышает адгезию покрытий к основанию, устраняет способность оснований к водопоглощению,

облегчает нанесение финишных покрытий.

**Упаковка:**3 л / 10 л - пластиковая канистра.
**Средний расход материала:** 0,2 кг/м2;

Цена, руб./канистра:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 3** | **4**  | **30** | **50** |
| Реамикс-15 (грунт), 10л. | 1774,00 | 1479,00 | 1408,00 | 1354,00 |
| Реамикс-15 (грунт), 3 л. | 632,00 | 519,00 |

**Реамикс – 12 П (пропитка)**

**Модифицированное литиевое низковязкое жидкое стекло.**

**Полуматовая, кьюринг, силлер, упрочнитель.**

**Готова к применению.**

**Средний расход материала:** 0,15 кг/м2

**Упаковка:**3 л / 10 л - пластиковая канистра.

Цена, руб./канистра:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 3** | **4** | **30** | **50** |
| Реамикс-12П (пропитка), 10л. | 4069,00 | 3391,00 | 3265,00 | 3168,00 |
| Реамикс-12П (пропитка), 3 л. | 1428,00 | 1190,00 |

**Реамикс – П (лак-пропитка)**

**Силиконизированная акриловая водоэмульсионная пропитка.**

**Полуматовая, кьюринг, силлер.**

**Антиграффити, водоотталкивающая.**

**Готова к применению.**

**Средний расход материала:** 0,1 кг/м2

**Упаковка:**3 л / 10 л – пластиковая канистра.

Цена, руб./канистра:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Количество** | **До 3** | **4**  | **40** | **80** |
| Реамикс-П(пропитка), 3л. | 2154,00 |  1795,00 | 1697,00 | 1589,00 |